**kONTROLY KOTLŮ**



Kdo má kotel o příkonu 10 – 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro radiátory topení, musí mít do konce roku hotovou kontrolu zařízení. V podstatě jde o domácí kotle na pevná paliva, které se používají k vytápění celého domu.

Příčinou je zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.

**Každý kotel má svého kontrolora.**

Každý majitel [kotle](http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=135240/128196_0_) si musí najít ve svém regionu osobu, která může provést kontrolu právě toho jeho kotle. Seznam kontrolorů s oprávněním je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolené [techniky](http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=141904/134999_0_) na stránkách [Asociace podniků topenářské techniky](http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php).



Příklad oprávnění, které musí mít technik u sebe.

**Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno: název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole a dobu platnosti oprávnění.**

Doklady o provedené kontrole kotle není třeba nikam posílat, ale je třeba mít je doma uschované pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

**Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje.**

|  |
| --- |
|  |

Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost. Například poradí, jak ušetřit nebo jak to udělat, aby kotel nekouřil více, než je nutné. Základní prohlídka zabere zhruba hodinu. Její [cena](http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=130633/123749_0_) je individuální a není zákonem stanovená, stojí 500 až 1 500 [korun](http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=133878/127018_0_).

Pokud bude chtít obecní úřad Zlín provést kontrolu a vy nebudete moci předložit osvědčení o kontrole, může úřad fyzické osobě za tento přestupek uložit pokutu do výše 20 tisíc korun.

 Příkon lze zjistit na štítku kotle nebo v návodu k instalaci. Některé kotle mají uveden jen výkon. Příkon se vypočítá tak, že vydělíte výkon účinností (např. 10 kW/0,80 = 12,5 kW).

Jsou také případy, že část výkonu se předává do prostoru (třeba u krbových kamen) a část do teplovodního výměníku. V tomto případě se nepočítá jen výkon pro [vodu](http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=131185/124390_0_), ale celkový příkon topidla.

**Nezaměňovat s kontrolou komínu!!**

Kontrola se týká všech kotlů, tedy i těch, které jste koupili i zcela nedávno. Provedená kontrola však nenahradí zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty. Je třeba nezaměňovat kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou podle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně.

Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.